품 명	구조 안전화 (JW-ACTION)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급 시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉감 : 3겹: 방수 코팅 폴리에스터 + 폴리우레탄 + 폴리아미드 마이크로파이버 - 넥 라이닝 : 높은 통기성 및 마모 방지 기능의 패브릭 - 안 감 : Gore-Tex 멤브레인, 방수 기능 및 높은 통기성. 높은 마모 방지 기능 - 이너솔 : Anatomic preformed 및 항균성. 마모 방지 기능 - 아웃솔 : 니트릴 고무 비브람 솔 - 보호용 인솔 : 비금속 관통 방지 인솔 (고점성 폴리에스터) - 잠금/고정 시스템 : 방수 코팅된 끈 및 강화된 비금속 후크 - 높이 : 17 cm - 무게 : 650g (270mm 한 켤레 기준) - 인증 : EN ISO 20347:2012 O3+SRC+HI+CI+HRO+WR
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.