품 명	구조 안전화_JW-EMS
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉감: 풀 그레인 가죽, 방수 기능 및 마모 방지 기능 - 넥 라이닝: Coolmax® 라이닝, 높은 통기성 및 마모 방지 기능 - 안 감: Crosstech® 라이닝, 방수 기능, 및 높은 통기성 - 이너솔: Anatomic preformed, 항균 및 마모 방지 기능 - 아웃솔: 니트릴 고무 (내부 폴리우레탄 레이어), 미끄럼, 산(acids), 및 오일 방지 기능 - 토우캡: Composite Vincap® 소재를 사용하여 안전성 향상 [고무로 외부 보호] - 인솔: HTP (고점성 폴리에스터), 못 관통 방지 - 높이: 24 cm - 무게: 1,100그램 (270mm 사이즈 한 쪽 기준) - 인증: EN ISO 20345:2011 S3+HI+CI+HRO+SRC+WR
비 고	□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.