품 명	화재 구조화_JW-Volcano Boa
참고사진
제 원	□ 용 도 - 화재진압 및 구조화 겸용으로 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 특 징 - 착용시 잠금해제(보아타입) □ 규 격 및 제 원 - 겉 감 : PBI® 원단 (방수 및 난연소재) + 초미세 함성섬유 - 안 감 : GORE-CROSSTECH® 소재로 통풍성 강화 및 100% 방수 - 클로징 시스템: 내열 BOA 다이얼: EN15090:2012 - 이너솔: 인체 공학적 2열폼(PES y open-cell foam), 향균성 및 높은 에너지 흡수솔 - 인솔: HTP(고점성 폴리에스터) 못 관통방지 기능 - 솔: 정전기 방지, 내열기능 및 미끄럼 방지기능 - 토우캡: Composite Vincap® 소재를 사용하여 안전성 향상 [고무로 외부 보호] - 봉제실: 케블라실-내열성 및 방수 기능 - 반사스티커: 3M Fire Resistant - 길이 : 29cm - 무게: 990그램 (270mm 사이즈 한 쪽 기준) - 안전인증: F2A+SRC+HI3+Cl+AN EN ISO15090:2012
비 고	□ 당해년도 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.