품 명	구조 안전화 (JW-TORCH)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 및 구급 시 대원의 발 보호용의 개인 보호 장비 □ 규 격 및 제 원 - 겉감 : 풀 그레인 가죽, 내열성 및 방수 기능, 높은 통기성 및 마모 방지 기능 - 안 감 : Gore-Tex 라이닝, 방수 기능 및 높은 통기성, 마모 방지 기능 - 이너솔 : 2겹(폴리에스터 및 오픈 셀 폼). Anatomic preformed, 항균, 에너지 흡수 및 복원 - 인솔 : HTP (고점성 폴리에스터), 못 관통 방지 - 솔 : 정전기 방지 및 내열성 니트릴 고무 / 폴리우레탄, 및 미끄럼 방지 기능. - 토우캡 : 콤포시트 Vincap 토우캡 및 외부 고무 보호캡 (가벼우며 변형 방지 기능) - 실(threads) : 케블라(Kevlar), 더블 스티칭; 방수 및 내열성 - 반사 부위 : 3M 스트립, 뒷면 및 옆면, 내열성 - 잠금/고정 시스템 : 끈 및 지퍼 - 높이 : 24-26 cm (내부/외부) - 무게 : 1,250g (270mm 한 켤레 기준) - 인증 : EN ISO 15090:2012 F2A+SRC+HI3+CI+AN
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.