품  명

고압 누출방지 시스템(HPLS System)

참고사진

제 원

□ 용도와 특징

- 고압 파이프라인, 장비 연결부위 등에서 화학물질 누출 시 차단 장비

- 다양하게 사용할 수 있으며 작동법이 쉬움

- 접근하기 어렵거나 작동압력이 최대 14 bar인 경우 누출을 막을 수 있음

- 역 압력이 최대 13 bar인 곳에 사용할 수 있음

- T자 파이프 또는 어려운 연결부에 사용함

- 호스 길이가 다양하여 여러 가지 파이프 직경에 사용할 수 있음

- 추가 방지 판 : 다양한 재질(니트릴 부타디엔 고무, 비극성탄화수소고무,에틸렌

프로필렌 디엔 고무, 불소 중합체 고무)로 만듦

- 압력 해제 밸브 : 감압기와 팽창호스 사이에 있음

- 호스의 금속 부분 : 스테인리스 스틸 재질

- 호스 : 계속적인 정전기 전도(DIN ISO 8031/8.97)

	단위	방지 호스 1,500 mm	방지 호스 2,500 mm	방지 호스 3,500 mm
최대 작동 압력	bar	14	14	14
테스트 압력	bar	16	16	16
최대 역 압력	bar	13	13	13
14bar에서 공기량	ℓ	11	20	27.9
무 게	kg	1.1	1.4	1.8

□ 규 격 (고압 누출방지 시스템)

□ 규 격 (내화학 장갑)

- 재  질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner, 빨강 PVC 코팅, TPR

- F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능

- 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력

- 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상

- 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력 시험 성적서

- 손목 길이 50cm 이하,

- EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출)

□ 구성품

- 방지호스(1.5m)1개, 방지호스(2.5m)1개, 방지호스(3.5m)1개

팽창밸브(방지호스용)1개, 팽창 호스(방지호스용)1개, 감압기(200/300 bar)1개

방지 판(NBR-니트릴 부타디엔 고무,  150 × 210 mm )1개

방지 판(EPDM-에틸렌 프로필렌 고무, 150 × 210 mm )1개

방지 판(FKM-탄화 플로오르 고무, 150 × 210 mm )1개

운반 케이스(600 × 300 × 135 mm)1개, 공기배출밸브 1개

- 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육실시(교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용서 첨부

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 필히 제출

□ A/S 사후관리로 인하여 제작사 공급증명서 및 사후관리증명서 제출