품 명	고압 누출 방지백 (LD 50/30S 12bar)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 직경이 48cm 이상인 고압력의 컨테이너, 탱크로리, 드럼, 보관탱크의 누출 부분 차단 작업 시 사용 □ 규 격 (누출방지백) ● LD 50/30 S 12 bar - 백재질 : 클로로프렌 - 크기 : 가로 615 mm × 세로 300 mm x 두께 20 mm - 봉인면적 : 500 × 300 mm - 작업압력 : 12 bar / 테스트압력 : 18 bar - 필요 공기량 : 154ℓ / 백 무게 : 4.6 kg ● 벨트 - 재질 : 폴리에스테르 / 벨트 넓이 : 50mm / 인장강도 : 4,000㎏ □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 : TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀, n-Heptane, 수산화 나트륨, 황산, 질산, 암모니아에 저항력시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 * 누출방지백(LD50/30S 12bar) 1개, 12bar 싱글콘트롤러 1개, 공기주입호스 12bar(10m) 1개, 장력벨트(10m,오렌지색) 1개, 장력벨트(10m,청색)1개, 방지판(600×300×30mm) 2개, 내산커버(PVC,노란색) 1개, 200/300bar 압력 레귤레이터 1개 * 내화학 장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학 장갑(Short Cuff)2켤레 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품 시 한글사용서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증 필히 제출 □ A/S 사후관리로 인하여 제작사 공급증명서 및 사후관리증명서 제출할 것