품 명	누출방지 배수백(DLD 50/30)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 직경이 100cm 이상인 탱크로리나 보관탱크의 누출부분을 막음과 동시에 화학, 유독물을 배출할 때 사용 □ 규 격 (누출방지 배수백) - DLD 50/30 * 백 재질 : 클로로프렌 * 크기 : 620(L) × 300(W)㎜ * 봉인면적 : 500× 300 mm * 작업압력 : 1.5 bar * 테스트 압력 : 1.95 bar * 최대 봉인 압력 : 1.0 bar * 명목 용적 : 2.5리터 * 필요 공기량 : 2.8리터 * 무게 : 8.2 kg - 벨트 * 재질 : 폴리에스테르 * 넓이 : 50mm * 인장강도 : 4,000kg □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구 성 품 - 누출방지배수백(DLD50/30) 1개, 발 펌프(안전밸브포함) 1.5bar 1개, 공기주입호스(10m) 1개, 볼밸브 1개, 배출호스 1개, 장력벨트(10m,오렌지색) 2개, 장력벨트(10m,청색) 2개, 내화학장갑(Long Cuf)2켤레, 내화학장갑(Short Cuff)2켤레 *특 기 사 항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.