품 명	누출방지 테이프(JBT153)
참고사진
제 원	□ 특 성 BUTYL 원단에 RUBBER점착제를 양면에 코팅하여 만든 제품으로 점착력이 있으며 내후성(각종기후에 견디는 성질) 내열성, 내열노화성,내오존성, 내약품성, 특히 산화제에 강한 내산성이 우수함. □ 규 격 (누출방지 테이프) ◾점착력 : 2,200 g/cm ◾ 인장강도 : 6 kg/cm - 알루미늄 표면, 부틸(Butyl), 접착제등의 3겹으로 구성 - 2″× 10m (3롤) - 4″× 10m (3롤) - 3″× 10m (3롤) - 6″× 10m (3롤) □ 규 격 (내화학 장갑) - 재 질 : 13 gauge 아라미드/면/Glass Liner,빨강 PVC 코팅,TPR - F3 테크놀로지 기술 적용 :TPR Protector- 타격 및 협착 방지기능 - 내구성을 강화한 손바닥 코팅을 통한 향상된 그립력 - 향상된 PVC 코팅을 통한 방수력 및 화학물질에 관한 저항성 향상 - 메타놀,n-Heptane,수산화 나트륨,황산,질산,암모니아에 저항력 시험 성적서 - 손목 길이 50cm 이하 - EN388-4X41 CP , EN 420, EN 374-1 인증(인증서 제출) □ 구성품 - 2”, 3”, 4”, 6” 각 3롤, 보관 및 휴대용 방습 방수 Tsunami Case(방수성능IP67) 1개, 공기 차단용 지퍼백 각 1개, 절단용 가위 1개,내화학 장갑(Short Cuff)1켤레
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건.