품 명	마그나실 자석식 드레인 커버 (SEWER 36)
참고사진
제 원	□ 특 징 - 바닥에 완전히 밀착되어 배수구로 오염물질의 유입을 막는 장비 - 보통의 자석보다 5~10배 큰 자기에너지를 가지고 있는 희토류 자석을 장착 - 별도의 구성품 장착 없이 신속하게 설치 가능 □ 규 격 - 재 질 : 우레탄 폴리머 및 희토류 자석 - 크 기 : 91.4 cm x 91.4 cm x 0.4 cm(L x W x H) - 무 게 : 5.1 kg □ 구성품 - 자석식 드레인 커버(Sewer36) 1개 *특기사항 납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터 제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건
비 고	□ 납품시 한글사용설명서 첨부 □ 공인기관에서 발급된 ASTM F903시험규격: 제품 화학물질 저항 시험성적서 제출조건 □ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건 □ 제작사 제조 및 공급증명서와 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 제조사 제품 취급교육이수 자격증 제출조건