품  명

마그나실 자석식 누출 방지백 B세트

참고사진

제 원

□ 특 징

◆ 자석식 누출방지 백

- 탄소강, 철 등으로 만들어진 용기의 누출을 신속하게 막을 수 있는 임시 장비

- 보통의 자석보다 5~10배 큰 자기에너지를 가지고 있는 희토류 자석을 장착

- 별도의 구성품 장착 없이 신속하게 설치 가능

* 테프론 시트: 화학물질의 저항력을 향상시켜주는 스티커 형식의 시트

◆ 드레인 커버

- 보통의 자석보다 5~10배 큰 자기에너지를 가지고 있는 희토류 자석을 장착하여

바닥에 완전히 밀착되어 배수로 오염물질의 유입을 막아줌

□ 규 격

◆ 자석식 누출방지 백

- 재 질 : 우레탄 폴리머 및 희토류 자석

- 역압력 : 1.72 bar

제원	단위	제품
		MS8	MS12	MS18
역압력	bar	1.72 bar
크기(LxWxH)	cm	20.3 x 20.3 x 1.65	30.5 x 30.5 x 1.65	45.7 x 45.7 x 1.65
무게	kg	2.2	5	12

◆ 드레인 커버

- 재질 : 우레탄 폴리머 및 희토류 자석

제원	단위	제품
		Drain24
크기(LxWxH)	cm	61x61x0.4
무게	kg	2.7

□ 구성품

- 자석식 누출 방지백 (MS8)1개,(MS12)1개,(MS18)1개, 테프론 시트(20.3x20.3cm)2개,

테프론 시트(30.5x30.5cm)2개,테프론 시트(45.7x45.7cm)2개,

자석식 드레인커버(Drain24) 1개

*특기사항

납품시 수요부에 방문하여 업무담당자 입회하에 제조사 제품 취급교육이수 자격자로부터

제품의 취급사용 및 사후관리 교육 실시 (교육이수 자격증) 제출 조건

비  고

□ 납품시 한글사용설명서 첨부

□ 공인기관에서 발급된 ASTM F903시험규격: 제품 화학물질 저항 시험성적서 제출조건

□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건

□ 제작사 제조 및 공급증명서와 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건

□ 제조사 제품 취급교육이수 자격증 제출조건