품 명	전 기 차 소 화 수 조 모델명: JK-66
참고사진
제 원	□ 용 도 - 전기차 화재 발생시 차량을 중심으로 설치하여 물을 채움으로써 열폭주 상태의 배터리를 냉각시켜 화재를 진압하는 장비 □ 특 징 - 상부 중앙위치에 설치,분리,이동에 편리하도록 일체형 손잡이가 있을 것 - 수조를 구성한 상태에서 물을 만충하였을 때 장비가 크게 변형되거나 파손되지 않아야 하며 수조의 기능을 유지할 수 있을 것 - 설치 시 별도의 공구나 장비를 요구하지 않을 것 - 보관 시 겹처 쌓을 수 있을 것 - 색상은 전체가 적색일 것 - 수조 내부에 홈이 있을 것 - 한 개 유닛의 바닥면과 다른 한면의 각도가 90도 일 것 - 수조 밀림방지를 위해 바닥과 유닛이 겹쳐지는 부위에 스폰지 등을 부착할 것 - 장비별 체결을 위해 상부에 홈이 있어야 할 것 - 수조설치시 3800mm x 5900mm 일 것 ±3% □ 규 격 - 재 질: ABS 플라스틱 - 두 께: 4~5mm - 무 게: 직선용 5.6kg 곡선용 3.6kg ±3% - 길 이: 직선용 W1 820mm x W2 820mm x L 750mm x H 660mm ±3% 곡선용 W1 320mm x W2 670mm x L 750mm x H 660mm ±3%
구성품	- 소화수조 1세트(직선14개, 코너12개) 예비용 직선 4개,예비용 곡선4개, 웨이트 4개
비 고	□ 1년이내 생산제품으로 수입신고필증(사본) 제출조건. □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건. □ GB/T1040.2-2006:GB/T9341-2008:GB/T1043.1-2008 공인인증기관 시험성적서 제출