품 명	특수 구조복 (JW-SKYGARD)
참고사진
제 원	□ 용 도 - 구조 작업을 위한 구조복으로써 인체공학적 설계와 경량의 무게를 기본으로 대원들의 몸을 보호 □ 특 징 - 특수 제작하여 움직임에 제한을 받지 않으며, 주변 환경의 영향을 최소화 - 주머니에도 적용된 방수 기능 - 비상 시 신속하게 자켓 탈의 가능 - 겨드랑이 부위에 통기 지퍼 장착 - 탈부착이 가능한 어깨끈의 길이를 쉽고 빠르게 조절 가능하며 늘어짐 방지 기능 적용 - MAXFLEX 대용량 주머니(하의): 안전벨트 또는 장갑을 착용하고 사용 가능한 대용량 주머니 적용 (좌, 우) - 최적의 각도로 기울어진 자켓 주머니 적용 (좌, 우) - 팔과 등에 세그먼트화된 반사 테이프 적용 - 팔꿈치 및 무릎 부분에 DuPontTM Kevlar® 적용 - 우천시 상의 목 칼라에 내장되어있는 방수 후드를 사용할 수 있음 □ 제 원 - 소재: * 상의 및 하의: Face fabric type 570: 고어텍스 two-ply laminate, 230 g/m², two-ply, 100% 폴리아미드 laminated with a PTFE 멤브레인 * 반사테이프: 3M5510 원단사용 * 안감-내피: 자켓: 85 g/m², 폴리에스터 메쉬 라이닝 하의: 55 g/m² smooth taffeta 라이닝 - 인증(자켓 및 하의): EN 343:2010 Class 3/3, CE 인증,ANSI/ISEA 107 인증 - 색상: 빨강/형광 노랑 - 사이즈: XS-3XL(172-180cm), KXS-KXXL(164-172cm), LS-LXXL(180-188cm) - 무게: 상의 M사이즈 기준: 1,380그램, 하의 M 사이즈 기준: 1,450그램 □ 구 성 품 - 자켓, 하의
비 고	□ 당해연도 생산제품으로 수입신고필증 필히제출 □ 제작사 공급증명서 및 국내 공식 대리점 사후관리증명서 제출조건 □ 제품에 대한 국내외 인증 등 각종 인증서 제출