품 명	전자개인선량계(T404)
참고사진
제 원	□ 규격 및 특징 - 측정방사선 : Gamma, X-ray - 검출기 : GM-Tube - 선량율 측정 범위 : 0 ~ 100 mSv/h - 누적선량 측정 범위 : 0 ~ 10 Sv - 측정 에너지 범위 : 33 keV ~ 1.25 MeV - 전원 : 충전식 리튬이온 건전지 내장 - 배터리 사용시간 : 약 100 시간 - 작동 온도 : -20℃ ~ +50℃ - 무게 : 160g - 크기 : 100 x 60 x 20 mm - 기본 소프트웨어 포함 - 방수방진 IP67 등급 / 방폭(IS) 인증 - 한글지원 (소프트웨어 제외)
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것