품 명	휴대용핵종분석기(PDS-100GN-ID)
참고사진
제 원	□ 규 격 - 측정 방사선 : Gamma, X-ray, Neutron - 검출기 종류 : Gamma : Csl(Tl), Neutron : Lil(Eu) - 측정 범위 : Gamma 0.01 uSv/h ~ 100 uSv/h, 0 ~ 99,999 cps Neutron 0 ~ 999 cps - 에너지 범위 : 30 keV ~ 1.7 MeV - 전원 공급 : AA 알카라인 건전지 x 2ea - 무게 : 300g - 크기 : 123 x 74 x 43 mm (L x W x H) - 온도 : -20C ~ 50°C
비 고	- A/S 사후관리로 인하여 사후관리증명서 제출할 것